**國立臺灣大學生命科學院環安衛自主檢查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **檢查項目** | **檢查狀況** | **備註** |
| 1. 制訂適切之安全衛生工作守則，並周知工作人員
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 人員詳知工作守則內容，並簽名確認
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 人員接受3小時一般安全衛生教育訓練及必要之專題(危害通識、生物安全、輻射防護)教育訓練
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 人員熟記本校緊急聯絡電話(校總區3366-9110；醫學校區 2312-3456ext88119；公衛學院(含水森館)3366-8119)
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 是否知道本校實施實驗場所特殊作業人員之健康檢查，並按規定接受檢查
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 應備有急救箱
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 實驗場所內主要通道需達1公尺以上
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 不得將部分或全部公共空間(走廊、樓梯通道等)堆置物品設備、棄置垃圾、排放各種汙染物、惡臭物質及其他類似之行為。
 |  **□合格 □不合格** |  |

**ㄧ、 一般安全衛生**
**二、 電氣安全**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **檢查項目** | **檢查狀況** | **備註** |
| 1. 無物件影響配電盤(箱)門之開啟
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 插頭應完全插入插座中，無鬆脫現象
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 於潮濕場所(如水槽周圍)之電路及電器設備，已裝置「漏電斷路器」保護之
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 電纜互相間之連接在接線盒(或出線盒或接線箱)內；電線不裸露，並已固定
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 電線無負載過高之現象(如焦化、發熱等)
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 延長線具「商品檢驗標識」，不可串接
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 延長線不超負荷使用
 |  **□合格 □不合格** | 機器後方說明書，皆有標示設備電流 |
| 1. 多孔插座之延長線有過負荷保護裝置
 |  **□合格 □不合格** | 附開關或保險絲 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **檢查項目** | **檢查狀況** | **備註** |
| 1. 設置合適之護罩、緊急制動、動力遮斷連鎖裝置
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 設有防止意外啟動安全防護裝置
 |  **□合格 □不合格** |  |

**三、 機械設備 □非此類場所**

**四、 化學品安全衛生 □非此類場所**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **檢查項目** | **檢查狀況** | **備註** |
| 1. 化學品應有中文標示
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 毒性化學物質運作場所各出入地點應依規定張貼中、英文標示字樣(Handling Premises of Toxic Chemicals)
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶，且需個別擺放，不可堆疊
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 實驗場所廢棄物不應貯存於走道等公共空間、放置過高或未妥善管理，或未設有防止遭他人取用之措施
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 排氣櫃應每年定期自動檢查，並將自動檢查表懸掛在排氣櫃旁
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用
 |  **□合格 □不合格** |  |

 **五、 生物性安全衛生 □非此類場所**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **檢查項目** | **檢查狀況** | **備註** |
| 1. Laminar flow 或生物安全操作平台無堆放雜物或備品
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 玻璃酒精燈完好無裂痕；酒精容量高於瓶身1/3，且未超過八分滿
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 實驗操作區域及各種保存生物材料之設備不得存放食物及飲料
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 廢棄針筒、針頭等以不易穿透之可燃性容器貯存(如鐵桶、厚紙箱等)，並依生物醫療廢棄物處理
 |  **□合格 □不合格** | 全新未使用之針頭，如欲廢棄，仍為生物醫療廢棄物 |
| 1. 感染性廢棄物之專用垃圾筒貼有「生物醫療廢棄物」標籤
 |  **□合格 □不合格** |  |

 **六、輻射性安全衛生 □非此類場所**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **檢查項目** | **檢查狀況** | **備註** |
| 1. 張貼輻射警示標誌，並於平面圖上標示
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 若有輻射偵檢儀需定期進行教檢(貼有校正日期及校正單位)，逾校正期限者(1年有效)，標示「停用」
 |  **□合格 □不合格** |  |

 **七、 實驗室整潔度 □非此類場所**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **檢查項目** | **檢查狀況** | **備註** |
| 1. 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 實驗場所內不得飲食或放置(儲存)食物
 |  **□合格 □不合格** |  |
| 1. 無雜物阻擋通道
 |  **□合格 □不合格** |  |

**八、其他事項**